Ausschreibungstext Wandhalter ADAM Audio A5X Studio Monitor

Zur Befestigung von Boxen durch schmale (20 x 98 mm) oder breite Klemmlasche (24 x 98 mm). Wandabstand 105 mm, seitlich schwenkbar mit Neigung bis 15°. TÜV Rheinland-zertifiziert.

Technische Daten

Aufnahmeplatte: 50 x 98,5 mm

Ausführung: Schwarz

Befestigung: Wandmontage

Besonderheit: inklusive schmaler (20 x 98 mm) und breiter Klemmlasche (24 x 98 mm)

EAN: 4016842204328

Gewicht: 0,72 kg

Material: Stahl

max. Belastbarkeit: 10 kg

Neigung: 0° bis 15°

Schwenkbereich: 180 º

Wandabstand: 105 mm

Wandplatte: 130 x 70 mm